Scanen

Achse justieren

Probe zentrieren

Probe ausrichten: Links - Rechts

Position links anfahren → Wert aufschreiben (z.B. -2200)

Position rechts anfahren → Wert aufschreiben (z.B. 1100)

-2200 bis 1100 ergibt 3300 → 1150 - (3300/2) = -550 ist MittenPosition.

Kontrolle mit Drehung um 180 grad

Scan starten

Winkel eingeben von -180 bis +180 Grad

ansonsten alles genau gleich wie bei einem normalen scan machen, evtl. sogar mit mehreren scans uebereinander…

Rekonstruktion

Sinogramme

/work/sls/bin/sinooff_tomcat_360_j.py Tiff-Directory s 1

s[can] = automatische Overlap-Bestimmung, OverlapWert mit Vorzeichen angeben oder wenn s (default) angegeben wird, dann Berechnung des Overlap-Wertes

1 or 0

1 = Stack resortieren, falls notwendig (benennt tif-directory nach tif-angular um, macht hardlinks auf files, die dann reissverschlussartig verschraenkt werden).

0 = do not resort! (default-Wert, da sonst die Original-Daten ver-sortiert werden.)

RecoManager

Nur zur Voransicht verwenden, zur Rekonstruktion Befehl unten verwenden.

Rekonstruktion

tif2rec_batch_web_grid_360.py 3 20 Tif-Directory 954 parzen 0 0,0,0,0 1,0.3,10 16,min,max

Parameterliste

3 = gridrec

20 = knoten

954 = RotCenter

parzen = Filter

0 = Rotation

0,0,0,0 = ROI

1,0.3,10 = Ring-removal (oder 0,0,0)

16,min,max = '16' oder '8' bit, GrauwertGrenzen

oder, falls binning erwuenscht:

tif2rec_batch_web_grid_360.py 3 20 Tif-Directory 954 parzen 0 0,0,0,0 1,0.3,10 16,min,max "" 1,0,0 2

zusaetzliche Parameter

“” = zusaetzliche Bezeichnung des Outputdirectories, leer, weil wir 'Binning' einstellen wollen

1,0,0 = optionale ROI der sinogramme, so werden alle rekonstruiert

2 = binning