zuerst muss aus einem Bilderstack ein Volume generiert werden, das geht am einfachsten mit Compose3dfFrom2dFiles, anschliessend am besten gleich in ein “GigaVolume” schreiben (mit GVRVolumeSave). Dies ist das präferierte Datenformat von Mevislab (siehe hier mehr dazu…) und damit kann dann einfach gerechnet werden.

Am einfachsten ist es dann, das Netzwerk rechts nachzubauen (Click on Thumbnail!).

Hier die Erklärung dazu:

Compose3dFrom2dFiles (macht aus Slices MeVisLab-Volume)

GCRVolumeSave (speichert obiges Volume, damit's nach Neustart nicht neu berechnet werden musss)

GVRVolumeLoad (lädt das Volume in den Speicher)

GVRVolumeToImage anhängen, (damit das Volume in ein Image konvertiert wird (braucht's zum rechnen bei advanced sachen)).

ROISelect (ROI auswählen)

IsoSurface (Isosurface berechnen)

mit einem

SoEWMRenderer

SoExaminerViewer

SoBackground